2016. 9.

과 업 내 역 서

사 업 명	화면해설스튜디오 방송영상물 편집 장비구축
주관기관	서울시립노원시각장애인복지관
전 화 번 호	02-950-0114
팩 스 번 호	02-934-8069

서울시립노원시각장애인복지관

	차 례
Ⅰ. 사업 개요 ··································································1 1. 사업 목적 ································································1 2. 구축 내용 ································································1 Ⅱ. 사업 안내 ··································································1 1. 사업 안내 ·································································1 2. 입찰 일반 사항 ·························································1 3. 장비 설치장소 ···························································5 Ⅲ. 물품사양서 ·································································7 1. 일반사항 ··································································7 2. 세부사양 ··································································9 Ⅳ. 구매 특수조건 ····························································31 1. 특기시방 ··································································31 [별지 서식] ··································································35 [참고 사항] ··································································37

Ⅰ		사업 개요

1. 사업 목적

노원시각장애인복지관 재건축에 따른 화면해설스튜디오 방송영상물 편집에 적합한   최적의 음향 및 영상 편집장비 및 시설 구축

2. 구축 내용

･ 스튜디오에 대한 최적의 시스템 구성.

･ 기술 및 운용상의 요구사항이 수용 가능하여야 한다.

･ 시스템 간 연동이 필요한 부분에 대해서는 정확한 인터페이스 구축 필요.

･ 제작시스템 및 부대설비는 시설사용의 최적의 환경으로 구축.

･ 기존 시스템 환경을 고려하여 호환성이 입증된 시스템으로 구성.

Ⅱ		사업 안내

1. 사업 안내

가. 사 업 명 : 화면해설스튜디오 방송영상물 편집 장비구축

나. 사업기간 : 계약일로부터 2016.12.9.까지(기간 내 설치 및 검수 완료)

다. 사업예산 : 금187,921천원(부가세 포함)

라. 사업범위 : 화면해설스튜디오 방송영상물 편집 장비구축

2. 입찰 일반 사항

가. 입찰참가 자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가자격을 갖추고 당해 자격은 입찰일(낙찰자는 계약일)까지 계속 유지하여야 합니다.

2) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 물품분류번호(4511171601) 디지털오디오편집기로 입찰참가 등록한 정보통신공사업(업종코드0036) 등록업체(다만, 나라장터상 해당분류번호로 입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰참가 등록이 되어 있어야 함)

3) 해당 공급사가 납품물품(영상물 편집장비)의 제조사가 아닐 경우 해당 제조사로부터 제품공급 및 기술지원확약서(저작권 사용동의서)를 발급받아 원본을 계약 체결 시 제출하여야 합니다.

4) 최근 3년간 단일건 1억원이상의 HD방송 시스템 방송장비 납품실적증명서 제출 (양식 첨부1, 첨부2)

5) 본 공고에 대한 계약보증금 및 하자보증금은 「조달청 내자구매업무처리규정」 제48조의 2, 제59조의 적용을 받습니다. (단, 용역일 경우 계약보증금은 「용역계약 일반조건」 적용을 받습니다.)

6) 「소프트웨어산업진흥법」에 의한 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(지식경제부 고시)」에 적용되는 사업으로 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 중소기업자로서 동법 제9조의 규정에 의한 직접생산확인증명서를 소지한 사업자

7) 「소프트웨어산업진흥법」 제24조 및 동법시행령 제17조에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업)로 신고 필한 업체

8) 「소기업 및 소상공인 지원을 위한 특별조치법」 제2조에 따른 소상공인으로서 「소기업․소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 소기업․소상공인 확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야함) 소지 사업자

9) 「정보통신공사업법」 제14조 및 동법시행령 제16조에 따른 정보통신공사업 등록 사업자

10) 공동수급불허(단일입찰) 및 하도급 불허

11) 공고는 전자입찰방식으로 집행되므로 조달청전자입찰 이용자 등록을 필한 업체이어야 하며, 미등록업체는 입찰마감일 전일까지 조달청 조달서비스센터 또는 각 지방 조달청에 입찰참가 이용자 등록을 하여야 합니다.

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제92조제1항제8호 또는 제9호에 의거 입찰에 관한서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우에는 관계규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

※ 본 공고와 관련하여 과업내역서를 열람하지 않고 입찰에 참가하여 발생한 책임은 입찰에 참가한 당사자에게 있습니다.

나. 사업자 선정방식

1) 계약 및 입찰 방법 : 경쟁입찰방식(최저가)

2) 적용 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준”(행정자치부 예규 제39호, 2016.1.19.)

다. 일반사항

1) 일반사항

가) 본 일반사항은 방송장비를 설치 시행함에 있어 일반적인 계약조건과 공법              등에  관한 사항을 규정한 것으로 각 장비별 설치에 적용하며 계약의 일부              로서 효력을 갖는다.

나) 본 일반사항에서 정하지 아니한 사항은 장비별 사양서에 의한다.

다) 각 장비별 납품설치는 아래에 열거한 사항의 장비별 사양서에 의한다.

① 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

② 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

③ 유선기기형식 검정규칙

④ 전자공업협회(EIA)의 표준규격

⑤ 한국공업표준규격(KS)

⑥ 전기용품안전관리법

⑦ 기타 관계법령 등

라) 본 일반시방 및 각 장비별 설계서에 의하여 납품 설치를 함에 있어 과업내역              서에 정한 사항이 관계법령 사항과 다른 부분이 있을 경우에는 관계법령을              우선으로 준수 시공한다.

마) 본 공사의 도급시행자는 남품, 설치 완료 후 시스템의 운용자료(한글판)               제공 및 교육을 실시한다.

라. 설비 및 설치의 시행

1) 설비의 설계도

가) 각종설비의 설치 전에 제작도 및 설치도면을 작성하여 감독관의 승인을               받고 설치한다.

나) 설치를 수행하기 위하여 타 관련 부분의 합의를 요할 경우는 사전에 감독관의            협의 하에 설치의 진행에 차질이 없도록 한다.

다) 설치는 관계되는 법규에 따라서 설치하여 System별 본래의 특성 및 기능을             유지할 수 있도록 성실히 시공한다.

라) 설치 중 부실이 발생하면 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수                하여야 한다.

마) 본 과업내역서에 명시되지 않는 사항일지라도 설치 시공상, 구조상, 외관상 당             연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라                보완 시공하며, 도면과 과업내역서의 내용이 상이하거나 명기가 없거나 의             문이 생겼을 때 또는 내용 및 법류에 따른 해석상 차이가 있을 때는 감독관의              결정에 따라 시공한다.

2) 설치용 자재, 장비

가) 본 설치에 사용되는 모든 자재, 장비는 과업내역서에 의하여 명기된 규격과                  이상이 없도록 한다.

나) 본 설치자재 및 장비는 외산자재 장비의 경우 해당국 법령에 따른 규격품,            KS규격품, 표준설계서 규격품, 기타 공인된 규격품 및 감독관이 지정하는 자재,            장비 또는 승인하는 자재, 장비의 순으로 사용한다.

다) 현장에 반입할 기기(장비)는 감독관의 검수를 받은 물품에 한하여 사용한다.

3) 설치 보고

계약자는 감독관의 의사를 존중하고, 항상 상호 긴밀히 협의하여 시공에 만전을          기하며 주요 공정 진행시마다 보고를 하여야 한다.

4) 설치의 중지

가) 천재지변이나 발주처의 요구에 의하여 공사가 중지될 때

나) 계약자가 과업내역서 및 설계도서에 의거 시공하지 않을 경우

다) 계약자가 관계법령에 위배하여 시공하는 경우

라) 감독관의 지시를 부당하게 따르지 않을 경우

5) 현장대리인

계약자는 설치 착수 전에 본 설치수행에 필요한 시공, 시험, 검사 및 제반 지식이           풍부한 유경험자로서 정보통신공사법에 규정한 자격소지자 이상을 현장대리인          으로 선정하여 발주처에 보고하고 현장 설치 시 감독관 지시에 따른다.

6) 검사, 시험 및 시운전

가) 계약자는 설치 중과 설치 완료 시 현장을 정리하여 검사에 대비하도록 한다.

나) 과업내역서 및 설계도서와 상이하게 제작 또는 설치 시 감독관의 지시에 따라             계약 자부담으로 재제작 또는 재시공한다.

다) 계약자는 설치 완료 시 시험검사 항목표를 작성, 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

라) 각 설치별 공동검사 및 시험 항목은 다음과 같다.

① 외관 및 구조검사              ② 배선상태 검사

③ 장비별 규격 기능 동작 시험    ④ 시운전 검사

⑤ 자비 및 소프트웨어 호환성 검사

마) 장비 설치 완료 후라도 과업내역서에 명시된 기능에 하자가 있을 시는 계           약자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

7) 제출 서류

가) 착수 시 제출서류

① 착수계         ② 현장대리인선임계(이력서, 기술자면허수첩 사본 첨부)

③ 장비(자재)승인서

④ 현장조사 계획, 제작, 설치, 검사계획, 시험 및 조정 포함된 예정공정표

⑤ 기타 감독관이 지정하는 필요한 서류

나) 납품 완료 시 제출서류

① 납품검사원  ② 납품내역서  ③ 준공도면  ④ 유지관리지침서

⑤ 인수시험 등 기타 감독관 지정서류

8) 운용 및 유지보수

가) 시스템 무상유지 보수기간은 준공검사 완료일로부터 2년으로 한다.

나) 계약자는 검수 후 하자보증기간 동안 장애 또는 문제가 발생할 경우 유지보수            및 기술지원에 최선을 다해야 한다.

다) 무상유지보수기간에 같은 문제로 장애발생이 잦아 시스템 운영이 불가능할            때는 동종기기로 교체하여야 한다.(신제품 출시시는 최신제품의 동종제품으로            교체)

라) 장비의 설치 운영 시 결함사항을 조치하는 데 소요되는 제반 비용은 계약자            부담으로 한다.

9) 교육훈련 및 기술지원

가) 교육훈련

① 설치 후 시스템 운용 시 복지관에서 원활한 사용이 가능하도록 운영실무 교육을 한다.

② 계약자는 시스템의 원활한 운영 및 유지보수를 위하여 지정요원에 대하여              시스템 엔지니어 및 운용자 교육훈련을 실시하여야 한다.

③ 기본 장비 교육훈련은 계약자 전액부담으로 교육이 가능하여야 한다.

나) 각 System별 사양서 제출

① 제품설명서      ② 취급설명서 및 운영자 매뉴얼(한글판)

③ 유지보수 매뉴얼(회로도, 배치도 등 포함)

마. 특기 사항

1) 공동 사항

가) 설치는 각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며, 타 기기 또는            전체 시스템에 간섭 또는 장애를 주어서는 안된다.

나) 시설물은 운영자 및 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치하            여야 한다.

다) 각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안정되게 장착되어야 하며 외관이 미려             하게 설치되어야 한다.

라) 모든 장비는 감독관의 협의를 거친 제품으로 정품 및 신품이어야 한다.

3. 장비 설치 장소

가. 서울시립노원시각장애인복지관 3층 화면해설스튜디오

나. 화면해설 스튜디오 사진

화면해설스튜디오 내부	화면해설 스튜디오 내부
화면해설스튜디오 내부	화면해설스튜디오 내부
화면해설스튜디오 전기배선도면	화면해설스튜디오 외부

Ⅲ		물품사양서

1. 일 반 사 항

품 명	수량	단위	비고
D.A.W Controller	1	EA	상세규격 : 화면해설방송장비 세부사양 참조
D.A.W	1	EA
D.A.WAudioInterface&64chMADICoaxandOpticalI/O,16chAES3 I/O, Analogue 8ch I/O , AD/DA Converter andDigitalAudioMatrix&Samplerates44,1kHzup-to384kHz/DSD	1	EA
Synchronizer	1	EA
Video Option	1	EA
Audio&Video Sync Generator	1	EA
D.A.W Computer	1	EA
Three-Slot Thunderbolt™ to PCI Express® Expansion	1	EA
외장Thunderbolt2저장장치	1	EA
HDMI외부입력LED24"Monitor 엔지니어	5	EA
NLE Workstation	1	EA
Powered Monitor Speaker	2	EA
Dual Mono Mic/Preamp	1	EA
Dual Mono Opto-Compressor	1	EA
Dual Mono, Pure Class A Parametric Music Equalizer	1	EA
Condense Microphone	1	EA
Mic Stand	1	EA
Pop Screen	1	EA
4ch Headphone Amp	1	EA
Headphone	2	EA
1:4HDMISplitter	1	EA
Speaker Stand	2	EA
ConsoleDesk&19"2BayRackDesk	1	EA
듀얼스프링3단 Dual LED 모니터 거치대	1	EA
Audio Patchbay	1	EA
Audio Patch Cord	10	EA
Analog Audio Multi Cable	200	EA
Analog Audio Multi Cable	200	EA
Analog Audio Cable	300	EA
Analog Audio Mic Cable	300	EA
Video Cable	300	EA
Mic Pannel	2	EA
Audio Connector	20	EA
Audio Connector	20	EA
Audio Connector	4	EA
Audio Connector 샷시용	8	EA
Video Connector 샷시용	4	EA
Audio Workstation Desk Tool	1	EA
Audio Workstation Desk Tool	1	EA
Recoding Chair	3	EA
Talk Back S.W	3	EA
Installation Material	1
Installation	1

2. 세 부 사 양

SECTION 1. COMMODITY LIST

No.	Commodity Description	Unit	Q'ty
가.	Dubbing & Mixing System
	가-1. D.A.W System(기술지원확약서 및 공급자 증명원 제출)
	가-2. Speaker System (기술지원확약서 및 공급자 증명원 제출)
	가-3. Equipment System(기술지원확약서 및 공급자 증명원 제출)
	가-4. Microphone System
	가-5. Headphone Amp & Headphone System
	가-6. ETC
	가-7. Installation

SECTION 2. COMMODITY DESCRIPTION

No.	Commodity Description	Unit		Q'ty
가.	Dubbing & Mixing System
1	D.A.W System
1)	D.A.W Controller	set	1
2)	D.A.W	ea	1
3)	D.A.W Audio Interface	ea	1
4)	Synchronizer	ea	1
5)	Video Option	e	1
6)	Audio&Video Sync Generator	ea	1
7)	D.A.W Computer	set	1
	HDMI 외부입력 LED 24“ Monitor	ea	5
8)	Three-Slot Thunderbolt™ to PCI Express® Expansion	ea	1
9)	외장 Thunderbolt 2 저장 장치	ea	1
10)	NLE Workstation	ea	1
2	Speaker System
1)	Powered Monitor Speaker	ea	2
3	Equipment System
1)	Dual Mono Mic/Preamp	ea	1
2)	Dual Mono Opto-Compressor	ea	1
3)	Dual Mono Pure Class A Parametric Music Equalizer	ea	1
4	Microphone System
1)	Condense Microphone	SET	1
	Mic Stand	ea	1
	Pop Screen	ea	1

No.	Commodity Description	Unit		Q'ty
5	Headphone Amp & Headphone System
1)	4ch Headphone Amp & Stand	SET	1
	Headphone	ea	2
6	ETC
1)	1:4 HDMI Splitter	ea	1
	Speaker Stand	ea	2
	Console Desk & 19" 4Bay Rack Desk	ea	1
	듀얼스프링3단 Dual LED 모니터 거치대	ea	1
7	Installation
1)	Audio Patchbay 96Hall	ea	1
2)	Audio Patch Cord	ea	10
3)	8ch Analog Audio Multi Cable	m	200
4)	4ch Analog Audio Multi Cable	m	200
5)	Analog Audio Cable	m	300
6)	Analog Audio Mic Cable	m	300
7)	Video Cable	m	300
8)	4ch Mic Pannel	ea	2
9)	FX XLR Audio Connector	ea	20
10)	MX 틱 Audio Connector	ea	20
11)	TRS Audio Connector	ea	4
12)	Audio Connector 샷시용	ea	8
13)	Video Connector 샷시용	ea	4
14)	Audio Workstation Desk Tool CH4200	ea	1
15)	Audio Workstation Desk Tool	ea	1
16)	Recording Chair CH4900CRH	ea	3
17)	Talk Back S.W	ea	3
18)	Installation Material & Installation	set	1

SECTION3. COMMODITY SPECIFICATIONS

가.  Dubbing & Mixing System

가-1. D.A.W System

가-1-1. D.A.W Controller

* Features

혁신적인 모듈형 디자인

뛰어난 인체공학적 디자인

고속 EUCON 이더넷 연결을 지원하므로 서페이스가 Pro Tools 및 기타 EUCON 기반 DAW와 직접 통신 가능

D.A.W 에 대한  지능적인 콘트롤

풍부한 시각적 피드백

* Specifications

Master Modules	Automation Modules
틸트 12.1 인치 멀티포인트 터치스크린 인접한 8개의 로터리 인코더, 모니터링 및 글로벌 콘트롤을 위한 전용 노브 및 키를 통해 마우스로 메뉴를 탐색하지 않고도 트랙, 프로세싱 및 미터링과 같은 다양한 믹스 기능을 확인, 액세스 및 편집	트랜스포트 콘트롤 섹션(셔틀/조그휠 포함) 포커스 페이더 오토메이션 콘트롤 컬러 바로가기 디스플레이 및 스위치 숫자 키패드 등 오토메이션을 작성하고 프로젝트를 탐색하기 위한 다양한 기능
Fader Module	Knob Module
8개의 모터라이즈드 페이더 채널당 듀얼 LED 미터(게인 리덕션 미터링 포함) 컬러 LED 탑재 뮤트, 솔로 및 기타 스위치 8개 동시 트랙을 지원하는 콘트롤 레벨	멀티 컬러 LED 노브 32개(채널당 4개) 레이블 및 시각적 피드백을 위한 OLED 디스플레이 32개 채널당 기능 선택 컬러 LED 스위치 11개 프로세스 모듈과 연동
Process Module	Service Contract Renewals
멀티 컬러 LED 노브 8개(채널당 1개) 채널 당 기능 선택 컬러 LED 스위치 22개 레이블 및 시각적 피드백을 위한 OLED 디스플레이 8개 최대 9개 인코더 값을 동시 제어할 수 있는 노브 모듈용 모드 선택기 제공	ExpertPlus with Hardware Coverage Renewal D.A.W 제조사에서 발급하는 고객지원 교육수료증 소지자가 직접 설치 및 유지보수를 해야 하며 해당 제조사에서 발급한 교육수료증(사본)을 제출해야 한다.

* Supplied Accessary

-

* Composition

1. DAW Controller System              1set

- Master Modules                 1ea

- Automation Module              1ea

- Fader Module                   1ea

- Knob Module                    1ea

- Process Module                  1ea

- Network and Monitoring System  1ea

- All Necessary Cabling           1set

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-2. D.A.W

* Features

4배 증가된 트랙으로 더욱 크고 복잡한 믹싱 생성(최대 768 보이스)

카드 당 최대 64채널의 I/O 지원으로 2배의 인/아웃을 사용할 수 있습니다. (최대 총 192)

대규모의 플러그-인이 적용된 믹싱을 간편하게 처리하는 4배 향상된 자동 딜레이 보정

높은 해상도(최대 32비트, 192kHz 오디오) 및 뛰어난 다이나믹 레인지가 지원되는 레코딩 및 믹싱

여유있는 믹싱을 위해 증가된 헤드룸과 클립핑 및 과도한 게인 스테이징의 제거

가장 복잡한 프로젝트에서도 높은 대응성을 제공하는 RAM 캐시 레코딩/플레이백 및 실시간 페이드

복잡한 세션에서의 채널 라우팅 확보 및 손쉬운 버스 확인

선명하고 섬세한 오디오를 위한 오디오 인터페이스 연동

* Specifications

보이스 : 256 (최대 총 768)

오디오 트랙 : 256/128/64 (최대 총 768)

레이턴시 : 0.7 ms

인스트루먼트 트랙 : 128

미디 트랙 : 512

Aux 트랙 : 512

버스 : 256

I/O 채널 : 64 (최대 총  192)

자동 딜레이 보정 (ADC) : 16,383 샘플

프로세싱 뎁스 : 32비트 부동 소수점

D.A.W 제조사에서 발급하는 고객지원 교육수료증 소지자가 직접 설치 및 유지보수를 해야 하며 해당 제조사에서 발급한 교육수료증(사본)을 제출해야 한다.

* Supplied Accessary

* Composition

Audio Card HDX      1ea

DAW Software        1copy

I-Lok                 1ea

Mini DigiLink Cable    1ea

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-3. D.A.W Audio Interface

* Features

편리한 라우팅과 디지털 인서틀를 제공하는 매트릭스

최고 수준의 AD, DA 컨버전 기술과 마이크 프리 옵션

Protools HD / HDX / HD Native 카드와 다이렉트 연결

Eucon 3 컨트롤

모노, 스테레오, 5.1, 7.1, 9.1 포맷 지원

* Specifications

Sample rates	44.1 kHz up-to 384 kHz/DSD
Dynamic range, ADC (A)	> 123 dB
THD + N, ADC (A)	< 117 dB
Dynamic Range, DAC (A)	> 128 dB
THD + N, DAC (A)	< 110 dB
Cross talk (A)	< 120 dB
MADI I/O on BNC connectors with 64 mono channels
Interface for Protools on SDR (mini) connectors with 16/32 or 64 mono I/O channels

* Supplied Accessary

* Composition

AD/DA Converter & Digital Audio Matrix : 1set

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-4. Synchronizer

* Features

안정성 높은 로우-지터 마스터 클럭

정밀 샘플 단위의 락 - 타임코드 또는 Bi-Phase 시그널

최대 192 kHz까지 지원하는 워드 클럭 I/O

업계-표준 클럭 소스 및 타임코드 포맷 지원

* Specifications

최대1080p / 60 fps까지 SD 및 HD 비디오 레퍼런스 인풋 지원(3-레벨 동기화)

영화/비디오용 표준 풀-업/풀-다운 레이트 지원

비디오 인풋 - 타임 코드 창 인서터 추가

최대 192 kHz까지 가능한 워드 클럭 I/O

너비: 19인치 / 48.26cm

높이: 1.75인치 / 4.45cm

길이: 10.63인치 / 26.99cm

중량: 3.54kg(7.81lbs)

* Supplied Accessary

* Composition

Synchronizer               1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-5. Video Option

* Features

최신 Thunderbolt™ Technology 기반의 HDX-SDI video 인터페이스

Thunderbolt가 장착된 Mac 또는 PC에서 프로페셔널 HD/SD 비디오 프로덕션 워크스테이션이 요구하는 모든 I/O를 제공

대부분의 비디오 편집 소프트웨어에서 특정 코덱 제한 없이 사용 가능

96 kHz 샘플 레이트까지 16 채널 오디오 (아날로그, AES/EBU 또는 embedded)를 캡처하거나 모니터 가능

* Specifications

크로스-플랫폼 지원 (Mac OS X, Windows 8/7/Vista)

Avid Media Composer 7/6 지원 (Mac OS X, Windows 8/7/Vista)

Final Cut Pro X/7 지원 (Mac OS X)

Adobe Premiere Pro CS6 & CC7 (Windows 8/7)

Digital Performer 8 (Mac OS 10.6 ? 10.9.x, Windows 8/7)

Core Audio, Waves, ASIO drivers

크기 (48.26 x 17.78 x 4.45 cm)

* Supplied Accessary

* Composition

Video Option              1ea

Thunderbolt 2m Cable     1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-6. Audio & Video Sync Generator

* Features

마스터 클럭 / 비디오 싱크 제너레이터의 플래그십 모델

8.0kHz ~ 24.576MHz (Super Clock 대응) 워드 클럭 동기화 생성 가능한 비디오 싱크

DSD 클락 등 다양한 신호에 대응

NTSC 또는 PAL 비디오 싱크를 동시에 생성 가능

NTSC 비디오 싱크는 트라이 레벨 싱크도 지원

최대 3 개의 외부 클럭 감지 및 감지 한 클럭 잠금 가능

외부로부터 입력 된 클럭이 실수로 중단 된 경우에도 자동으로 다음의 참조 입력에 동기화를 전환 시퀀스 동기화 등 안정된 클럭 출력을 실현하는 각종 기능 탑재

* Specifications

Interfaces	1 x XLR input for AES3/11, 110 ohms terminated, transformer balanced 2 x BNC input for various references, 75 ohms terminated, unbalanced 4 x XLR output for AES3/11, terminated, transformer balanced, buffered 8 x BNC outputs for Word Clock, terminated, unbalanced, individually buffered 4 x BNC outputs for video, terminated, unbalanced, individually buffered
Frequency Synthesis and Basis Clock Generation	Direct Digital Synthesis (DDS), 172,8 MHz internal clock rate, 48 bits frequency resolution TCXO, temprature compensated crystal oscillator, burned-in and pre-aged Clock accuracy (shipped): < ±0,1 ppm
Mechanical Details	Cover size/material/color: 440 x 42 x 200 mm (dp version 240 mm) without connectors (W x H x D), steel sheet 1 mm, black powder-coated Front panel size/material/surface: 483 x 44 x 3 mm (W x H x D), aluminium, powder-coated

* Supplied Accessary

* Composition

Audio&Video Sync Generator             1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-7. D.A.W Computer

* Features

차세대 Intel Xeon E5, 이 프로세서는 하나의 기판에 4개, 6개, 8개, 혹은 12개의 코어를 장착해 강력한 프로세싱

최대 30MB의 L3 캐시, 40GB/s의 PCI Express gen 3 대역폭, 256-bit 부동 소수점 명령 처리폭

차세대 PCIe 기반 flash 저장 장치. 초고속 SATA SSD보다 최대 2.4배 빠르고, 7200-rpm SATA 하드 드라이브보다는 최대 10배 더 빠른 저장 장치

* Specifications

3.5GHz 6코어 12MB의L3 cache

32GB (4x8GB) of 1866MHz DDR3 ECC

256GB PCIe기반 flash storage

두개의 AMD FirePro D500 GPUs, 각각 3GB of GDDR5 VRAM

HDMI 외부입력 LED 24“ Monitor

* Supplied Accessary

* Composition

D.A.W Computer                              1ea

Mouse , KeyBoard AppleCare                   1ea

HDMI 외부입력 LED 24“ Monitor              5ea

Dual LED Monitor Arm                        1ea

1:4 HDMI Splitter                              1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-8. Three-Slot Thunderbolt™ to PCI Express® Expansion

* Features

차세대 인터페이스 Thunderbolt로 연결을 지원하는 PCI-Express 확장 박스

PCI-Express 2.0 x8 슬롯 및 x4 슬롯을 3개 탑재

각종 PCIe카드를 탑재하여 비디오 캡쳐 미디어 트랜스 코딩, 음성 처리, 고속 데이터 저장과 같은 다양한 용도로 활용할 수 있는 외부 PCIe확장 솔루션을 제공

* Specifications

3개의 full-length PCI Express cards 지원

x1, x4, x8과 x16 PCIe cards 사용

두개의 x8과 한 개의 x4

최대 10Gbps Thunderbolt speeds

최대 6개 Daisy-chain Thunderbolt devices

250W power supply with (2) auxiliary power connectors

* Supplied Accessary

-

* Composition

- Three-Slot Thunderbolt™ to PCI Express® Expansion        1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-9. 외장 Thunderbolt 2 저장 장치

* Features

초고속 데이터 전송을 지원하는 Thunderbolt 및 USB 3.0 포트

과열 및 소음을 방지하는 히트 싱크 내장

세련되고 내구성이 높은 알루미늄 케이스

디지털 동영상, 음악, 사진 등을 저장할 수 있는 대용량 저장 공간

Mac용으로 포맷되어 있으며, 간단하게 Windows용으로 다시 포맷 가능

* Specifications

저장 : 4TB

연결: Thunderbolt, USB 2, USB 3

높이: 4.8cm

길이: 13cm

가로: 23.5cm

무게: 1.33kg

* Supplied Accessary

-

* Composition

- 외장 Thunderbolt 2 저장 장치 4TB        1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-1-10. NLE Workstation

* Features

4K소스를 보다 쾌적하게 편집하기 위해 자체 개발 엔진을 Intel의 Core I 프로세서에 최적화하여 편집 작업의 중간 코덱으로 변환하지 않고 기본 데이터(촬영 된 그대로의 영상파일)에서 실시간 편접 환경을 제공

4K 최신코덱 Canon XF-AVC를 새롭게 지원

Sony XAVC/ XAVC S,에서 모바일 용도까지 폭넓게 활용되는 Panasonic AVC-Ultra등 각사의 4K지원 코덱 등 지원

다양한 카메라에서 변환하지 않고 원본 파일 그대로 편집 작업이 가능

여러 코덱을 혼합 할 수 있는 멀티캠 편집 제공

Intel Quick Sync Video를 활용하는 워크 플로우

플러그인을 활용 한 창의성 향상

타사 I/O 하드웨어 지원

소스관리에서 인코딩까지 하나의 패키지로 완성

Support for the latest file formats — Sony XAVC (Intra/Long GOP)/XAVC S, Panasonic AVC-Intra 4K 444/4K-LT (import only), AVC-Intra 4K 422/200 and Canon 1D C M-JPEG

4K support for AVC-Ultra and XAVC/XAVC S

* Specifications

OS: Windows 7 64-bit (Service Pack 1 or later), Windows 8/8.1 64-bit

e5-2650v3 / 32GB RAM /PCLe256G/4TB x 3 HDD(RAID0) / 4G VGA / 8-port External Raid Controller / DVD+-RW

HD/SD SDI입출력, HDMI 출력, Reference입력, RS-422

12GSDI, 2016P60, RS-422 Ultra HD, 4K

EDIUS Pro 8 Software & License

2CH Speaker 3-year (3-3-3) limited warranty

* Supplied Accessary

-

* Composition

- NLE Workstation       1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-2. Speaker System

가-2-1. Powered Monitor Speaker

* Features

ATL™ bass loading technology가 적용된 프로페셔널 컴팩트 레퍼런스 모니터

아날로그 인풋, 디지털 인풋 (192kHz 지원)

정확한 저역 특성과 빠른 응답을 제공하는 Class-D 앰프

드라이버 반응, 크로스오버, EQ를 정밀하게 컨트롤하는 DSP 엔진

다양한 포지션 수평 또는 수직 포지션 가능

최고 수준의 드라이버 설계

* Specifications

마감	블랙블루
크로스오버 주파수	1.8khz
크기	296mm (H) x 255mm (W) x 295mm (D)
드라이버 유닛	LF 140mm (5.5인치), HF 27mm 소프트 돔
유호 ATL거리	1.5m
주파수 응답 특성	50 – 25kHz
입력단자	밸런스 아날로그 XLR, 언밸런스 RCA-phono, AES3 디지털 XLR, All XLR-3F connectors wired Pin-1 screen, Pin-2 hot, Pin-3 cold 각 인풋은 독립적인 +/-8dB trim 지원
무게	5.4kg

* Supplied Accessary

* Composition

Powered Monitor Speaker             2ea

Speaker Stand                       2ea

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-3. Equipment System

가-3-1. Dual Mono Mic/Preamp

* Features

순 A급 증폭방식을 사용하면 완벽한 모노 블록을 실현한 제품으로서 어떠한 형태의 마이크 입력이 들어와도 가장 깊고 파워풀한 음색을 만들어 주는 제품

M5 제품을 듀얼 모노로 구성한 제품으로서 케이블 및 마이크에 따라서 소스를 선택적으로 사용할 수 있는 기능을 제공

다양한 선택이 가능한 Hi-pass Filter 및 고 임피던스 인스트루먼트 입력을 지원함으로써 마이크 프리앰프 기능뿐만 아니라, 기타나 키보드와 같은 비중 있는 소스를 완벽하게 레코딩 가능

* Specifications

회로 설계 방식	2개의 케이스케이드 FET 및 바이폴라 로 레벨 시그널 앰프, high-voltage, 100% discrete, symmetrical Pure Class A
입력 타입 및 부하	Transformer balanced low-ratio, 50, 150, 600 and 1k5 ohm input load selection
최대 마이크 입력 레벨	+36dB balanced XLR pin 2 hot (with -20dB passive attenuator)
최대 인스트루먼트 입력 레벨	+18dB at 100k ohms instrument input level, standard mono 1/4 inch jack
입력 어테뉴에이터	-20dB resistive pre transformer primary, sealed silver relay
팬텀 파워	+48v regulated 50mA capability, sealed silver relay
하이 패스 필터	30Hz to 185Hz @ 6dB per octave(가변 가능)
폴라리티 리버스	마이크 입력에 한함
입력 게인 조정	+20dB to +64dB in 4dB steps
출력 게인 범위	+/- 3dB variable conductive plastic potentiometer
최대 출력 레벨	+36dB balanced 600 ohms, DC coupled, discrete symmetrical Pure Class A
출력 타입	XLR connector, pin 2 hot
주파수 응답	1Hz to 120kHz transformer limit
크기	482 x 305 x 89mm
무게	6.8Kg

* Supplied Accessary

* Composition

- Dual Mono Mic/Preamp            1ea

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-3-2. Dual Mono Opto-Compressor

* Features

모든 놉에 Opto Coupler 소자를 사용하여 기존의 가변저항에서 발생하는 접지의 역류 현상 및 노이즈, 오랜 사용으로 발생하는 가변 저항의 열화에서 자유로움

게인 리덕션에 있어서 무엇보다도 정밀한 매칭 뿐만 아니라 확실히 빠른 동작 스피드를 제공

큰 VU 미터를 통해서 동작하는 컴프레션 상태를 눈으로 확인 가능

사이드 체인 입력도 지원

* Specifications

회로 설계 방식	High-voltage 100% discrete, balanced and symmetrical Class A
출력 게인 범위	Variable -10dB to +10dB, center detent 0dB
최대 입력 레벨	+30dB balanced XLR pin 2 hot
최대 출력 레벨	+32dB balanced 600 ohms, DC coupled, high-current discrete Class A
입력/출력 타입	XLR type, pin 2 hot balanced
노이즈	-94dB (compressor in)
주파수 응답	1Hz to 450kHz (input band limited)
게인 리덕션 미터	0dB to -20dB range
트레숄드	-24dB to +20dB
레시오	1:1 to 20:1
어택 타임	0.5mS to 150mS
릴리즈 타임	80mS to 5 seconds for 12dB release
크기	482 x 88 x 305mm
무게	13.6 kg

* Supplied Accessary

-

* Composition

- Dual Mono Opto-Compressor           1ea

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-3-3. Dual Mono Pure Class A Parametric Music Equalizer

* Features

가공할만한 파라미터를 갖는 이퀄라이저로서 패시브 및 액티브 필터를 사용하여 정밀하고 강력한 사운드 제작 가능

어떤 제품에 비해서도 빠른 트렌지언트 특성과 우수한 EQ 특성

순 A 급 증폭방식을 사용하며, 듀얼 모노로 구성되어 있는 하이엔드 이퀄라이저

액티브와 패시브 EQ를 동시에 조합하여 사용 가능

모든 대역에서 +/-32 dB 즉 64dB의 놀라운 게인 컨트롤이 가능하도록 설계

* Specifications

회로 설계 방식	High-voltage 100% discrete, balanced and symmetrical Class A
출력 게인 범위	Unity Gain
최대 입력 레벨	+30dB balanced XLR pin 2 hot
최대 출력 레벨	+32dB balanced 600 ohms, DC coupled, high-current discrete Class A
입력/출력 타입	XLR type, pin 2 hot balanced
노이즈	-94dB (EQ in)
주파수 응답	1Hz to 450kHz (input band limited)
이퀄라이저 타입	Passive high and low bands plus two fully parametric mid bands
Low Band F1	Passive, amplitude to -32dB to +32dB shelf or peak-dip curve
Mid Band F2	Active, amplitude to -16dB to +16dB peak-dip curve
Mid Band F3	Active, amplitude to -16dB to +16dB peak-dip curve
High Band F4	Passive, amplitude to -26dB to +26dB shelf or peak-dip curve
전원	외부 B2T 사용, 150W
크기	482 x 88 x 305mm
무게	13.6 kg

* Supplied Accessary

-

* Composition

- Dual Mono Pure Class A Parametric Music Equalizer        1ea

* More(Equal) than(With)

○ 기술지원 확약서 / 제조사 , 공급자 증명원 제출 대상 장비

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-4. Microphone System

가-4-1. Condense Microphone

* Features

대형 다이어프램 단일지향성 마이크로폰

압력-경도 변환기 (단일 다이어프램 캡술)

무변성 회로

매우 낮은 저소음 : 7dB-A

스위블 마운트

홈 레코딩과 프로페셔널 스튜디오 모두 적합

가격대비 최고 수준 음질

* Specifications

동작 원리	pressure gradient transducer
지향성	단일 지향성
주파수 응답 특성	20 Hz ~ 20 kHz
감도 (1kHz/1kΩ)	23 mV/Pa
임피던스	50 ohms
부하 임피던스	1000 ohm
SNR, CCIR	76.5dB
SNR, A-weighted	87dB
최대 SPL (THD 0.5%)	138dB.
최대 출력 전압	138dBu
커넥터	XLR3F
무게	450g
구경	60mm
길이	132mm

* Supplied Accessary

-

* Composition

- Condense Microphone & ShockMount     1ea

- Mic Stand T Type                      1ea

- Pop Screen                              1ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-5. Headphone Amp &  Headphone System

가-5-1. 4ch Headphone Amp & Stand

* Features

스튜디오와 무대를 위한 프로페셔널, 다목적 헤드폰 앰프 시스템

최대 볼륨에서 8 Ohms 이상의 가상적인 모든 타입의 헤드폰의 최고조 음질

개별 밸런스 컨트롤이 있는 최대 4개의 스테레오 믹스를 공급하는 4개의 개별 고출력 앰프 섹션

믹싱을 위한 별로의 조정이 가능한 각 입력/aux 섹션

모든 악기 또는 음원에서 믹스가 가능한 각 채널을 위한 스테레오 Aux 입력

스테레오 재생 또는 더블 모노 실행 중 하나가 가능한 각 채널의 다기능 스테레오/2채널 스위치

완벽한 사운드 채택을 위한 채널 당 뮤지컬 하이 & 로우 EQ

채널 당 정확한 8단계 출력 미터가 있는 출력 레벨 컨트롤

모노 모드에서 두 개의 다른 믹스가 가능한 각 채널을 위한 좌/우 음소거 스위치

* Specifications

4ch Headphone Amp
Maximum Output Level	+24 dBm(load impedance 100 Ohms)
Frequency Response	10 Hz - 150 kHz +/-3 dB
THD + N	0.006% Typical @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1
Noise	22 Hz - 22 kHz>90 dB @ 0 dBu
Display : Input Level	1 x 4-Digit LED, MAIN
Output Level	4 x 8-Digit LED, PHONES
Dimensions	1.75 x 19 x 8.5" (44.5 x 482.6 x 217mm)
Weight	5.08 lb (2.3 kg)
Headphone
Headphone Type	Circumaural, closed-back
Headphone Frequency Range	10 Hz - 20 kHz

* Supplied Accessary

-

* Composition

- 4ch Headphone Amp & Stand     1set

- Headphone                       2ea

* More(Equal) than(With)

※ 위 사양과 동급 이상으로 납품

가-6. ETC

가-6-1. Console Desk & 19" 2Bay Rack Desk

* Specifications

Stand Size	SEE DRAWING(DRAWING MUST BE APPROVED BY INSPECTOR)
Material	Frame : STEEL or WOOD Color : SPECIFY

* Supplied Accessary

* Composition

Console Desk & 19" 2Bay Rack Desk      1ea

* More(Equal) than(With)

가-7. Installation

가-7-1. Installation

* Composition

- Audio Patchbay                           1ea

- Audio Patch Cord                         10ea

- 8ch Analog Audio Multi Cable             200m

- 4ch Analog Audio Multi Cable             200m

- Analog Audio Cable                      300m

- Analog Audio Mic Cable                  300m

- Video Cable                             300m

- 4ch Mic Pannel                            2ea

- FX XLR Audio Connector                  20ea

- MX XLR Audio Connector                  20ea

- TRS Audio Connector                       4ea

- NC3FP-1 Audio Connector 샷시용            8ea

- BCJ-JRU Video Connector 샷시용            4ea

- Audio Workstation Desk Tool                1ea

- Wood Audio Workstation Desk Tool          1ea

- Recoding Chair                             3ea

- Talk Back S.W                              3ea

- Installation Material & Installation

(제품 설치 완료 후 D.A.W 및 유지보수)

*  D.A.W 제조사에서 발급하는 고객지원 교육수료증 소지자가 직접 설치 및 유지보수를 해야 하며 해당 제조사에서 발급한 교육수료증(사본)을 제출해야 한다.

* More(Equal) than(With)

Ⅴ		구매 특수조건

1 특기시방

가. 사업내용

1) 화면해설 스튜디오시스템 납품 설치 및 기술지원

2) 음향영상시스템의 장비간 연결을 위한 배관배선작업

3) 방송실 콘솔데스크 및 랙 캐비넷 설치 및 케이블 작업

나. 공통 사항

1) 공사의 한계 및 장비 관리책임

가) 본 공사의 시공범위는 스피커 시스템, LCD 프로젝터, 디지털 오디오 믹서 시스템, 서스펜션 마이크, 무선마이크 등 위 과업내역서 내 세부사양에 따른 시스템 구축의 설치, 점검, 조정, 시험측정으로 하며 완전한 동작이 이루어지게 하여 인계인수한다.

나) 시공범위 내에 설치될 장비 및 자재는 제안 규격이상으로 낙찰자가 일괄조달하며 준공검수 전까지 장비의 유지관리 책임은 사업자(낙찰자)에게 있다.

다) 기존 방송 시스템과 연동하여야 하므로 본 사업과 관련하여 납품되는 주요             기자재에 대해서는 제조사 또는 수입공급원이 직접 발행한 정품을 확인하는            증명서류를 제출해야 한다.

다. 시스템공사 공통 시방

1) 장비설치 지침

가) 장비설치라 함은 설계도면 등 지정된 위치에 해당 장비를 설치하고, 필요한            입･출력 신호용 케이블 및 제어케이블 모두 연결하는 것을 말한다.

나) 장비의 설치에 임하는 자는 반드시 장비 설치 및 운용 설명서를 숙지한 후에             임하여야 한다.

다) 모든 장비의 설치는 수직, 수평이 정확히 유지되도록 설치하여야 하고, 필요            한 경우에는 견고하게 부착 또는 고정시켜야 한다.

라) 장비 설치 과정 중 케이블 배선이나 부품의 조립에 특별히 유의하여야 하며,            작업 완료 후 반드시 감독자 입회하에 점검하여야 한다.

마) 모든 장비에는 설치 후 명판(NAME PLATE)을 부착하여야 한다.

바) 모든 장비는 주변의 진동이 장비에 가해지지 않도록 방진처리를 하여야 하며,            신호선 및 전원선등은 팽팽히 당겨지지 않도록 약간의 여분을 두고 결선하여야            한다.

사) Rack의 장비 설치시 장비의 발열량 등을 고려하여, 충분한 발열 공간을 확보            하도록 배치 고정하고 여백 부분은 Blank Panel로 보완 처리하여야 한다.

아) 본 공사에 사용되는 장비는 대부분 고가 장비이므로, 공사시 장비의 결선,             전원 투입 등 장비에 영향을 줄 수 있다고 판단 될 경우는, 충분한 검토와             주의를 기울여 작업하여야 한다.

자) 공사 실시 중 사업자의 부주의로, 당 공사기기에 손상이 있을 시는 사업자가            모든 책임을 지고, 즉시 동일제품으로 변상하여야 하며, 그로 인한 업무의             차질에서 오는 손실도 보상하여야 한다.

차) 공급 및 도급자재의 관리는 당 공사의 현장 감독관의 입회하에 반입, 반출            하여야 한다.

2) 음향설치 지침

가) 충분한 음압으로 균일한 음압분포가 되어야 하며, 시스템 운영 방안에 따라  SPEAKER에 의한 직접음의 고른 분포가 이루어져서 명료도를 확보하여야 한다.

나) 본 과업내역서(사양서) 및 관련도면은 본 복지관의 사용목적에 적합한 설계 예시로  설계(제안)에 대한 참고자료이며, 제안자는 전체 시스템의 최적성능을 위하여 추가 또는 변경 제안이 가능하다.

다) 모니터용 메인 라인어레이와 서브우퍼, 센터스피커는 어레이 호환성과 소리특성의 일치를 위해 동일 제조사의 제품으로 선정한다. 또한, 전용 어레이 프레임을 사용하여 Rigging이 간편하여야 한다.

라) 모니터용 SPEAKER 설비는 실내 전체에 사각 없는 직접음 송출이 가능하             도록 한다.

마) 모니터용 건축공간을 고려한 스피커 배치로 스튜디오 내에 고른 음압 분포로 명료도를 유지 해야 한다.

3) 케이블 포설 (배선)

가) 케이블 포설이라 함은 각종 케이블을 설계도면 등 지정된 위치에 지정된 길이로            재단하여 포설하고, 양단에 필요한 커넥터와 케이블 식별을 위한 주기표를 부착            하는 것을 말한다.

나) 전원선은 각종 장비에 잡음이 생기지 않도록 신호선과 기기 중심부를 피               하여 배선하여야 한다.

다) Cable Duct에 케이블 배선시는 가지런히 하여 선간의 꼬임이 없도록 할 것             이며,  전원선은 별도로 격리하여 배선하여야 한다.

라) 관로 내부에 케이블을 인입시킬 경우 무리한 힘을 가하여 피복에 손상을 입             혀서는 안된다.

마) 모든 케이블은 피복이 완전하도록 할 것이며, 양단 부위에도 심선이 노출되지             않도록 하여야 한다.

바) 배선 완료된 부분은 감독관 입회하에 확인하고 케이블 타이를 사용하여 일정             하게 포박한다.

사) Audio Jack Panel 부분은 배선의 밀도가 높으므로 배선이 꼬이지 않도록 정리             정돈하여 배선하며, 초기 배선 시 주기표를 확실하게 부착하여 확인 및 보수             유지가 편리하도록 처리하여야 한다.

아) CableTray 및 Duct에서의 Audio,Video, 전원선이 혼입되거나 교차되지 않도록 한다.

자) 장비 신호선 배선 및 접지선 등은 완전하게 납땜을 해서 설치하여 전원 잡음             및 고주파 잡음 등의 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

차) 케이블 용도가 변경된 것은 반드시 이전 부착한 주기표를 제거하여 착오가             생기지 않도록 하고 새로운 용도를 명기한 주기표를 부착하여야 한다.

4) 케이블의 결선

가) 전원선의 결선

① 전원선의 결선은 압착단자로 단말처리하여 결선함을 원칙으로 하고 용도별              사용 케이블은 부하 용량을 감안하여 충분한 굵기의 것을 사용할 것이며,              위상이 바뀌지 않도록 특별히 유의하여야 한다.

② 원칙적으로 전원선은 3심 규격을 사용하여야 한다.

-. Hot          : White

-. Neutral       : Black

-. Ground       : Green

나) 접지선의 결선

① 접지선 결선도 압착단자를 단말 처리하여 결선하여야 한다.

② 모든 장비의 설치에는 접지선을 연결하여 각종 잡음의 영향을 받지 않도록              해야 한다.

다) Audio Cable의 결선

① 규격서에 의한 케이블을 사용하여, 오디오의 배선은 Rack에 있는 Audio              Patch Panel에서 Terminal Block간에 모든 단자를 번호순으로 연결한다.

② 모든Audio Cable은 Balance형으로 사용하는 것을 원칙으로 하며, 위상이              바뀌지 않도록 하여야 한다.

- No.1 ----------------------> Ground (Shield 선)

- No.2 ----------------------> High (Red or White 선)

- No.3 ----------------------> Low (Black 선)

③ Unbalance형 장비에 연결 시에는 1번과 3번 선을 연결하여 그라운드로              사용하고 2번 선은 신호선으로 사용한다.(각 제품별 사용설명서, 감독관의              지시에 따른다)

④ Connector와 Cable 연결지점은 견고하고 흔들림이 없어야 한다.

⑤ 오디오 케이블을 벗긴 부분은 수축튜브를 씌워 미려하게 처리하여야 한다.

라) Video Cable의 결선

① 모든 Video Cable은 설계서 및 내역서에 명시된 2중 Shild와 알루미늄              Type으로 차폐된 동축단심선 규격의 동축케이블을 사용하되, 반드시                 BNC형 커넥터를 사용하여 결선하여야 한다.

② 본 공사에 사용하는 Digital 영상신호(SD/HD), Analog 영상신호, Component             신호용 케이블은 색상별로 구별하여 사용한다.

③ Connector와 Cable 연결지점은 견고하고 흔들림이 없어야 한다.

④ 케이블 결선이 끝나면 케이블 양쪽 끝에 배선위치를 표시한 Littering                Tape(선별용도표시를 주기)를 부착하여, 유지보수에 용이하도록 설치하                여야 한다.

마) 방송용 접지 (Technical Ground Procedure)

① 조정실 내에는 방송장비 전용인 기계접지와 전원용 접지로 분류하여 시               설되어야 한다.

② 화면해설 방송장비용 접지는 전원접지가 아닌 기계접지로 분류시설된 것              으로 사용하여야 하며, 화면해설방송용 장비의 접지만을 위해서 사용하여              야 한다.

③ 접지용 케이블은 접지전용 케이블이어야 한다.

5) 전원시설 설치

가) 전원 Cable은 각 기기에 잡읍이 유기되지 않도록 기기의 중심부를         피해  외곽으로 배선하여야 한다.

나) Power Distributor 전원 접속 시 전원 위상이 바뀌지 않게 유의하여야 한다.

다) 전원 내 투입되는 전선은 내열에 충분히 견딜 수 있는 용량의 Cable을

선택하여 설치하여야 한다.

Ⅵ		별첨

[별첨 1] 주요사업실적

주요 사업 실적

순번	사업명	사업기간	계약금액	발주처	비고

※ 본 사업의 1억원이상의 동종사업으로 적용되는 실적만 기재.(최근3년 기준)

- 허위 사실이 발견될 경우 협상 대상자 탈락

- 실적증명서 첨부

[별첨 2] 물품납품(설치)실적증명서

물품납품(설치)실적증명서

신청인	업체명 (상호)						대 표 자
	영업소재지						전 화 번 호
	사업자번호
	증명서용도	물품입찰 심사 신청용					제 출 처
	사업의종류	제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계약 및 납품내용	품 명				실적구분		계약목적물과 동등이상 물품 납품 및 설치
	규 격 (품질,성능등)
	계약번호	계약일자	납품일자	단위		수량	납품금액	비 고
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :					담당자 :

※ ※  1. 실적 평가는 입찰 공고 시에 제시한 성능, 품질 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며         “규격”난에 동 납품규격 내용을 구체적으로 명시하여야 함.

2. 납품금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

3. 조달청에서 발행한 양식은 별도 양식(실적증명 제2호 서식)으로 인정함.

4. 민간실적은 세금계산서, 계약서, 내역서를 포함하여야한다. (누락시 인정하지 아니함)

5. 관련실적은 단일 실적으로 방송장비 구축으로 음향과 영상설치공사로 제한한다.

Ⅶ		참고사항

1. 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금

---------------------------------------------------------------------------------------------------

◐ 입찰보증금 납부와 관련하여 입찰참가자는 반드시 아래 내용을 숙지하시고 입찰에 참여하여 주시기 바랍니다.

① 입찰보증금의 납부

가. 「신용정보 관리규약」에 의한 채무불이행 또는 금융질서 문란자는 입찰금액의 100분의 5이상의 입찰보증금을 납부하여야 합니다.

나. 부정당업자 제재를 받아 나라장터에 그 사실이 등록·확인된 자(부정당업자로 제재를 받은 사실이 있는 대표자 또는 그 대표자가 다른 업체에 고용되어 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자 포함)로서 제재기간 종료일이 입찰공고일로부터 최근 2년 이내인 경우에는 부정당업자 제재기간 종료일이 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재건의 총제재기간에 따라 다음 각호의 입찰보증금을 납부하여야 합니다.

1) 총제재기간이 6개월 미만: 입찰금액의 100분의 10

2) 총제재기간이 6개월 이상 ~ 1년 미만: 입찰금액의 100분의 15

3) 총제재기간이 1년 이상 ~ 2년 미만: 입찰금액의 100분의 20

4) 총제재기간이 2년 이상: 입찰금액의 100분의 25

다. 입찰자가 '가' 내지 '나'에 해당하는 경우에는 둘 중 큰 금액을 입찰

보증금으로 납부하여야 합니다.

라. 상기 '가' 내지 '다'에서 규정한 입찰보증금은 반드시 입찰일 전일(공휴일인경우 그 전일) 18:00까지 본청 조달회계팀 또는 각 지방조달청 경영관리과(팀)에 납부하여야 합니다.

② 납부면제: 위 사항을 제외하고는 본 입찰에서 입찰보증금의 납부는

면제하되, 입찰보증금 지급각서를 제출하여야 합니다.

③ 입찰보증금의 국고귀속 사유가 발생하였음에도 납부하지 않은 경우에는  납부하지 않은 입찰보증금을 납부하여야만 본 입찰의 입찰보증금을 면제

하고 '입찰보증금 지급각서'로 대체할 수 있습니다.

④ 입찰보증금 지급각서 제출방법: 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한  입찰서로 갈음합니다.

⑤ 국고귀속 등 : 낙찰자가 정해진 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우, 입찰보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제38조(「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」제38조)에 의해 조치되며, 부정당업자 제재를 받게 됩니다.

⑥ 본 입찰공고에 대한 계약보증금 및 하자보증금은 「조달청 내자구매업무처리규정」 제48조의 2, 제59조의 적용을 받습니다. (단, 용역일 경우 계약보증금은 「용역계약 일반조건」 적용을 받습니다.)

◐ 계약보증금

제48조의2(계약보증금) ①계약담당과장은 「국가계약법 시행령」제50조제1항 또는 「지방계약법 시행령」제51조제5항에서 정한 계약보증금을 납부하게 하여야 한다.

②제1항에서 정한 계약보증금에도 불구하고 각 중앙관서의 장(지방자치단체의 장, 공공기관의 장을 포함한다)으로부터 부정당업자 제재를 받아 나라장터에 그 사실이 등록․확인된 자(부정당업자로 제재를 받은 사실이 있는 대표자 또는 그 대표자가 다른 업체에 고용되어 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자 포함)로서 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 최근 2년 이내인 경우에는 부정당업자 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재건의 총제재기간에 따라 다음 각 호의 계약보증금을 납부하게 하여야 한다.

1. 총제재기간이 6개월 미만 : 100분의 15

2. 총제재기간이 6개월 이상~1년 미만 : 100분의 20

3. 총제재기간이 1년 이상~2년 미만 : 100분의 25

4. 총제재기간이 2년 이상 : 100분의 30

◐ 하자보수보증금

제59조(하자보수 보증금) ①계약담당과장은 물품 및 용역의 특성상 하자보수보증이 필요하다고 인정되는 경우에는 물품(용역)별 하자담보 책임기간을 정하고 계약상대자로 하여금 물품의 경우 계약금액의 100분의 5, 용역의 경우 계약금액의 100분의2(「국가계약법 시행규칙」제72조제1항 및 「지방계약법시행규칙」제70조제1항에서 정한 경우에는 그 금액)에 해당하는 하자보수 보증금을 납부하게 할 수 있다. 다만, 「국가계약법 시행령」제62조제4항 또는「지방계약법 시행령」제71조제4항에 따라 하자보수보증금 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 이 경우 하자보수보증금 지급각서를 제출하게 하여야 한다.

②계약담당과장은 제1항에서 정한 금액에도 불구하고 각 중앙관서의 장(지방자치단체의 장, 공공기관의 장을 포함한다)으로부터 부정당업자 제재를 받아 나라장터에 그 사실이 등록․확인된 자(부정당업자로 제재를 받은 사실이 있는 대표자 또는 그 대표자가 다른 업체에 고용되어 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자 포함)로서 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 최근 2년 이내인 경우에는 부정당업자 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재건의 총제재기간에 따라 다음 각 호의 금액을 납부토록 하여야 한다.

1. 총제재기간이 6개월 미만 : 100분의 6

2. 총제재기간이 6개월 이상~1년 미만 : 100분의 7

3. 총제재기간이 1년 이상~2년 미만 : 100분의 9

4. 총제재기간이 2년 이상 : 100분의 10

③계약담당공무원은 제1항과 제2항의 하자보수보증금을 납부토록 할 경우에는 해당 물품의 대가지급전까지 수요기관에 납부하게 하여야 한다. 다만, 단가계약 체결 건에 대해 하자보수보증금을 일괄 납부하고자 하는 계약상대자의 경우 계약체결일 이후부터 필요한 시기에 조달청에 일괄하여 납부하게 할 수 있다.

④계약담당과장은 제1항부터 제3항까지 규정의 하자보수보증 조건으로 계약을 체결하고자 하는 경우에는 구매결의 및 입찰공고서에 하자보수보증 조건임을 표시하여야 한다.

⑤계약담당과장은 수요기관이 긴급한 하자보수에 사용할 목적으로 하자보수보증금의 직접 지급을 요청하는 경우, 보증기관에 대하여 해당 하자보수보증금을 수요기관의 지정계좌로 직접 지급하도록 할 수 있다.

2.  기술인력보유상태 참조

<개정 2014.8.27.> 정보통신기술자의 자격(제40조제1항 관련) 1. 기술계 정보통신기술자의 등급 및 인정범위
등급	기술자격자		학력·경력자		경력자
특급 기술자	기술사
고급 기술자	1. 기사자격(기능장을 포함한다. 이하 같다)을 취득한 후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한 후 8년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 13년 이상 공사업무를 수행한 자
중급 기술자	1. 기사자격을 취득한 후 2년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 3. 기능사자격을 취득한 후 10년 이상 공사업무를 수행한 자
초급 기술자	1. 산업기사 이상의 자격을 취득한 자 2. 기능사자격을 취득한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자		1. 학사학위 이상의 학위를 취득한 자 2. 전문대학을 졸업한 후 2년(3년제 전문대학의 경우에는 1년) 이상 공사업무를 수행한 자 3. 고등학교를 졸업한 후 4년 이상 공사업무를 수행한 자 4. 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 관련 분야의 과정을 이수하고 4년 이상 공사업무를 수행한 자 또는 2년 이상 관련분야의 과정을 이수하고 2년 이상 공사업무를 수행한 자		1. 학사학위 이상의 학위를 취득한 후 3년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 전문대학을 졸업한 후 5년(3년제 전문대학의 경우에는 4년) 이상 공사업무를 수행한 자 3. 고등학교를 졸업한 후 7년 이상 공사업무를 수행한 자 4. 공사업무를 10년 이상 수행한 자
비고 1. 위 표에서 "기술자격자"란 「국가기술자격법」에 따른 기술자격종목 중 아래의 기술자격을 취득한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 경력인정방법은 미래창조과학부장관이 정하여 고시한다. 가. 기술사: 정보통신, 산업계측제어, 전자응용, 전자계산기, 정보관리, 전자계산조직응용, 토목구조, 토목시공 또는 철도신호 나. 기능장: 통신설비 또는 전자기기 다. 기사: 정보통신, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 정보처리, 전자계산기조직응용, 토목 또는 철도신호 라. 산업기사: 정보통신, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 통신선로, 사무자동화, 방송통신, 전자, 전자계산기, 전자회로설계, 디지털제어, 반도체설계, 정보처리, 토목 또는 철도신호 마. 기능사: 통신기기, 통신선로, 정보기기운용, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 전자기기, 전자계산기, 전자캐드, 정보처리 또는 철도신호 2. 위 표에서 "학력·경력자"란 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」에 따른 해당 학교에서 통신·전자·정보처리기술관련 학과의 소정의 과정을 이수하고 졸업하거나 국내 또는 외국에서 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자와 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 통신·전자·정보처리기술관련 분야의 과정을 이수한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 해당 전공학과의 범위와 경력인정방법은 미래창조과학부장관이 정하여 고시한다. 3. 위 표에서 "경력자"란 통신·전자·정보처리기술관련 학과 외의 학과를 졸업하고, 공사업무를 수행한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 경력인정방법은 미래창조과학부장관이 정하여 고시한다. 4. 위 표에서 "공사업무를 수행한 자"란 정보통신공사 관련 해당 분야(토목관련 기술자격자의 경우에는 별표 1의 선로설비분야만 해당한다)에서 계획·설계·시공·시험·공사감독·감리·유지관리 또는 연구업무를 수행한 자와 통신·전자·전산관련 병과 또는 주특기를 부여받고 군복무한 자를 말한다. 5. 외국인기술자에 대한 기술자격의 인정범위는 외국인 기술자의 기술자격 또는 학력·경력에 따라 인정하되, 그 인정기준에 관하여는 제1호부터 제4호까지의 규정을 준용한다.
2. 기능계 정보통신기술자의 인정범위
기술자격자		인정기술자
		학력·경력자		경력자
기능사 자격을 취득한 자		1. 고등학교를 졸업한 후 1년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 관련분야의 과정을 이수하고 1년 이상 공사업무를 수행한 자		1. 고등학교를 졸업한 후 2년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 공사업무를 5년 이상 수행 한 자
비고 1. 위 표에서 "기술자격자"란 「국가기술자격법」에 따른 기술자격종목 중 아래의 기술자격을 취득한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 경력인정방법은 기술계 정보통신기술자에 관한 기준을 준용한다. 기능사: 통신기기, 통신선로, 정보기기운용, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 전자기기, 전자계산기, 전자캐드, 정보처리 또는 철도신호 2. 위 표에서 "학력·경력자"란 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」에 따른 해당 학교에서 통신·전자·정보처리기술관련 학과의 소정의 과정을 이수하고 졸업하거나 국내 또는 외국에서 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자와 「근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설에서 1년 이상 통신·전자·정보처리기술관련 분야의 과정을 이수한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 해당 전공학과의 범위와 경력인정방법은 기술계 정보통신기술자에 관한 기준을 준용한다. 3. 위 표에서 "경력자"란 통신·전자·정보처리기술관련 학과 외의 학과를 졸업하고, 공사업무를 수행한 자로서 법 제39조 및 이 영 제39조에 따라 학력·경력 등의 관리에 필요한 사항을 제출한 자를 말하며, 경력인정방법은 기술계 정보통신기술자에 관한 기준을 준용한다. 4. 위 표에서 "공사업무를 수행한 자"란 정보통신공사 관련 해당 분야(토목관련 기술자격자의 경우에는 별표 1의 선로설비분야만 해당한다)에서 계획·설계·시공·시험·공사감독·감리·유지관리 또는 연구업무를 수행한 자와 통신·전자·전산관련 병과 또는 주특기를 부여받고 군복무한 자를 말한다. 5. 외국인기술자에 대한 기술자격의 인정범위는 외국인 기술자의 기술자격 또는 학력·경력에 따라 인정하되, 그 인정기준에 관하여는 제1호부터 제4호까지의 규정을 준용한다.